|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **Вузол обліку холодної води В1**  Сітчастий  фільтр Øу15 Ультразвуковий Кульовий кран  Перехід лічильник води PoWoGaz Øу15 Перехід Øу20/Øу15 Ultrimis 2,5 DN15 (із Зворотний Øу20/Øу15  зчитуванням та  передачею данних) клапан Øу15  Кульовий кран Øу20  Øу20 Øу20  165  50 235 50 45  380   * Лічильник прийнятий зі ступенем захисту відповідним класу ІР68 та занесений   в реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки ДП "Укрметртестстандарт".   * Діапазон вимірювання прийнятий R250. | | | | | | | | | | |
| Погоджено | |  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | Зам. інв. № | |  | |
| Підпис і дата | |  | |
|  |  |  |  |  |  | 09-25 ЗВК | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приєдання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення тимчасової споруди-модульного офісу поліції, для життєзабезпечення (обслуговування) населення по вул. Підвальна, 19 в м. Чернігів | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Зм. | Кіл | Арк. |  | Підпис | Дата |
|  | |  | |  |  | Зовнішні мережі водопроводу та каналізації | Стадія | Аркуш | Аркушів | |
| Інв. № ориг. | |  | | ГІП | |  | |  |  | РП | 3 |  | |
| Перевірив | | Марич | |  |  |
| Н.контр. | | Марич | |  |  | Вузол обліку холодної води В1 | ФОП Марич Б.О. | | | |
| Розробив | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |

Позиція



Найменування та технічна характеристика

Тип, марка, позначення документа, опитувального листа

Код обладнання, виробу, матеріалу

Завод - виробник

Одиниця виміру

Кількість

Маса одиниці, кг

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

К1. Зовнішня каналізація

Труба полівінілохлоридна каналізаційна Ø110х3,2 SN8 Врізка до каналізації Ø110/Ø200

Герметізація випусків

Шиберна засувка ПВХ Ø110

ДСТУ Б В.2.5-32:2007

комплекс 7373-3

м місць шт шт

9,5

1

1

1

# 09-25 ЗВК.С

з урахуванням вертикального підйому до будівлі

Зм.

Кіл

Арк.

Підпис

Дата

Приєдання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення тимчасової споруди-модульного офісу поліції, для життєзабезпечення (обслуговування) населення по вул. Підвальна, 19 в м. Чернігів

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП

Погоджено

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Позиція

Найменування та технічна характеристика

Тип, марка, позначення документа, опитувального листа

Код обладнання, виробу, матеріалу

Завод - виробник

Одиниця виміру

Кількість

Маса одиниці, кг

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вузол обліку води

Лічильник холодної води ультразвуковий Ø15

Кран кульовий повнопрохідний різьбовий Øу15 PN63 PTFE Сітчастий фільтр косий муфтовий Øу15 PN16

Жорстке кріплення

Зворотний клапан підпружиненний Øу15

PoWoGaz Ultrimis 2,5 DN15

UKSPAR UKSPAR

шт 1

шт 1

шт 1

шт 2

шт 1

або аналог або аналог або аналог

Погоджено

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Зміна

Кіл.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

09-25 ЗВК.С

Аркуш

2